## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex | 6-3 |

| ZYLINDERKOPFABDECKUNG DICHTUNG DER ZYLINDERKOPFABDECKUNG OBERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG UNTERE ABDECKUNG KURBELWELLENRIEMENSCHEIBE Auswechseln, Seite 6-16 TDC-SENSOR NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE SCHRAUBE DER KURBELWELLENRIEMENSCHEIBE Auswechseln, 6-16 ZAHNRIEMEN Ausbau, Seite 6-18 Überprüfung, Seite 6-18 Einbau, page 6-22 SELBSTSSPANNROLLE ANTRIEBSSCHEIBE DES ZAHNRIEMENS So einbauen, daß konkave Seite nach innen weist. CKP-SENSOR SEITLICHE MOTORAUFHÄNGUNGSHALTERUNG