## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-21 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
ELEKTRISCHE KENNWERTE | Batterie |  | 12 V -36 AH/5 Stunden
12 V - 45 AH/20 Stunden
Anlasser |  | 12 V – 0,8 kW, 1,0 kW
Generator |  | 12 V - 70 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer (Fernlicht) | 12 V - 60 W
Scheinwerfer (Abblendlicht) | 12 V -55 W
Vordere Blinkleuchten/Seitliche Markierungsleuchten | 12 V - 21 W/5 W
Positionsleuchten vorne | 12 V - 5 W (Kerzenstärke)
Seitliche Blinkleuchten | 12 V -5 W
Blinkleuchten hinten | 12 V -21 W
Brems-/Schluß- /Seitenmarkierungsleuchten hinten | 12 V - 21W/5 W
Nebelschlußleuchte | 12 V -21 W
Schlußleuchten | 12 V -5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V -21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V -21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V -3 CP
Deckenleuchte | 12 V - 8 W, 5 W
Gepäckraumleuchte (5-Türer) | 12 V -5 W
Individuelle Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W
Leseleuchten | 14 V -8 W
Instrumentenbeleuchtung | 14 V -1,4 W
Anzeigeleuchte | 12 V -1,12 W

a a a