## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-30 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Spezifikation
ELEKTRISCHE KENNWERTE | Batterie |  | 12 V-36 AH/5 Stunden
12 V - 45 AH/20 Stunden
12 V - 38 AH/5 Stunden*1
12 V - 47 AH/20 Stunden*1
Anlasser | DENSO | 12 V - 1,0 kW
MITSUBA | 12 V - 1,2 kW
Generator |  | 12 V - 70 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer (Fernlicht) | 12 V - 60 W
Scheinwerfer (Abblendlicht) | 12 V - 55 W
Blinkleuchten/Seitenblinkleuchten vorne | 12 V - 21 W/5 W
Positionsleuchten vorne | 12 V - 5 W/3 CP*2 (Candlepower)
Parkleuchten vorne | 12 V - 5 W
Seitliche Blinkleuchten | 12 V - 21 W*2
Blinkleuchten hinten | 12 V - 21 W
Brems-/Schluß- /Seitenmarkierungsleuchten hinten | 12 V - 21W/5 W
Nebelschlußleuchte | 12 V - 21 W
Innere Schlußleuchte | 12 V - 5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V - 21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V - 21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V -3 CP
Deckenleuchte | 12 V - 8 W
Kofferraumleuchte (4-Türer) | 12 V - 5 W
Gepäckraumleuchte (5-Türer) | 12 V - 5 W
Individuelle Kartenleseleuchte | 12 V - 8 W
Spot-Leuchten | 14 V - 8 W
Instrumentenbeleuchtung | 14 V - 1,4 W
Anzeigeleuchten | 12 V - 1,12 W