## Getriebegehäuse #### Ausbau von Gehäuse- und Wellenbaugruppen | 14-175 |

Explosionsansicht

| DICHTSCHEIBE DES HAUPTWELLEN- DREHZAHLSENSORS (bei SLXA-Getriebe) GETRIEBEAUFHÄNGUNG GETRIEBEAUFHÄNGUNGS- BEFESTIGUNGSSCHRAUBE, 10 x 1,5 mm GETRIEBEGEHÄUSE ZAHNRADHÜLSE RÜCKWÄRTSGANG ZAHNRADRÜCKWÄRTSGANG DER NEBENWELLE SICHERUNGSSCHEIBE Auswechseln. NADELLAGER RÜCKWÄRTSGANGWÄHLER STECKERHALTERUNG RÜCKWÄRTSGANG- SCHALTGABEL NEBENWELLEN-UNTERBAUGRUPPE DIFFERENTIALBAUGRUPPE DREHMOMENTWANDLERGEHÄUSE GETRIEBEGEHÄUSEDICHTUNG Auswechseln. O-RING Auswechseln. HAUPTWELLEN-UNTERBAUGRUPPE HAUPTWELLEN- DREHZAHLSENSOR