## SRS #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 23-24 |

5-Türer

| BEIFAHRERSEITENAIRBAG Auswechseln, Seite 23-169 Entsorgung, Seite 23-170 OPDS-SENSOR/SITZLEHNE Auswechseln, 20-234 SEITENAIRBAG-ANZEIGELEUCHTE SRS-ANZEIGELEUCHTE Fehlersuche, Seite 23-155 FRONTSENSOR RECHTS FRONTSENSOR LINKS BEIFAHRER-AIRBAG Auswechseln, Seite 23-167 Entsorgung, Seite 23-170 KABELROLLE Auswechseln, Seite 23-173 SPEICHERLÖSCHSIGNAL-(MES-)STECKER (2P) FAHRERAIRBAG Auswechseln, Seite 23-165 Entsorgung, Seite 23-170 DATENÜBERTRAGUNGSSTECKER (DLC) 16P DIAGNOSESTECKER (2P) (bei einigen Modellen) SRS-EINHEIT Auswechseln, Seite 23-176 FAHRERSEITENAIRBAG Auswechseln, Seite 23-169 Entsorgung, Seite 23-170 AUFPRALLSENSOR AUF FAHRERSEITE Auswechseln, Seite 23-177 GURTSTRAFFER RECHTS Auswechseln, Seite 23-15 Entsorgung, Seite 23-170 OPDS-EINHEIT Initialisierung, Seite 23-39 Auswechseln, Seite 23-178 AUFPRALLSENSOR AUF BEIFAHRERSEITE Auswechseln, Seite 23-177 GURTSTRAFFER LINKS Auswechseln, Seite 23-15 Entsorgung, Seite 23-170