## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-132 |

Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des Sonnenlichtsensors prüfen. STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES SONNENLICHTSENSORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Sonnenlichtsensor reparieren. Den 2P-Stecker des Sonnenlichtsensors wieder anschließen. Die Stecker A (14P) und B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts wieder anschließen. Den Sonnenlichtsensor testen (siehe Seite 21-152). Ist der Sonnenlichtsensor in Ordnung? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen den Steckern A (14P) und B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und am 2P-Stecker des Sonnenlichtsensors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Den Sonnenlichtsensor auswechseln. |  | 5-Türer DTC 6: Kurzschluß im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors Den 2P-Stecker des Sonnenlichtsensors abziehen. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 10 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Karosseriemasse prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Masse im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und Sonnenlichtsensor reparieren. NEIN - Mit Schritt 4 fortfahren. Den 2P-Stecker des Sonnenlichtsensors wieder anschließen. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts wieder anschließen. Den Sonnenlichtsensor testen (siehe Seite 21-152). Ist der Sonnenlichtsensor in Ordnung? JA - Ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Den Sonnenlichtsensor auswechseln.