## Wegfahrsperre #### Systembeschreibung | 22-242 |

Das Fahrzeug ist mit einer Wegfahrsperre ausgestattet, die das Fahrzeug blockiert, wenn nicht der richtige Zündschlüssel verwendet wird.

Das System besteht aus einem in den Zündschlüssel integrierten Sender, einem Empfänger/Steuergerät, einer Anzeigeleuchte, dem Multiplex-Steuergerät und dem ECM/PCM.

Das Fahrzeug verfügt über zwei Arten von Schlüsseln.

- Der schwarze Hauptschlüssel dient als:

- Zündschlüssel.
- Türschlüssel.
- Heckklappen- oder Kofferraumschlüssel.
- Handschuhfachschlüssel.

- Der graue Serviceschlüssel dient als:

- Zündschlüssel.
- Türschlüssel.

Bei eingestecktem Zündschlüssel und eingeschalteter Zündung (II) versorgt das Empfangssteuergerät den Sender im Zündschlüssel mit Strom. Der Sender sendet daraufhin ein codiertes Signal über das Empfangssteuergerät zurück zum ECM/PCM.