## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Symptom-Fehlersuchindex (Fortsetzung) | 14-255 |

Symptom | Mögliche Ursache(n) | Hinweise
Getriebe läßt sich nicht in Position schalten oder kann nicht aus Position herausgeschaltet werden | Kickdown-Hebelbaugruppe verschlissen oder beschädigt Steuerhebel verschlissen oder beschädigt Parksperrenklinke und Sperrenklinkenwelle verschlissen oder beschädigt Parksperrenrad verschlissen oder beschädigt Feder der Parksperrenklinke verschlissen oder beschädigt Schaltzug gerissen oder falsch eingestellt Wählschieberhebel und -stift verschlissen Wählschiebergehäuse defekt PCM defekt Getriebe-Fahrbereichsschalter defekt | Auf losen Schaltzug am Wählhebel und an der Getriebesteuerwelle überprüfen. Die Montage der Parksperrenklinkenfeder überprüfen. Die Anzeige durch die -Anzeigeleuchte überprüfen und auf losen Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters achten.
A/T- Fahrbereichsanzeige zeigt Wählhebelpositionen nicht an | Kickdown-Hebelbaugruppe verschlissen oder beschädigt Schaltzug gerissen oder falsch eingestellt Getriebe- Fahrbereichsschalter defekt | Auf losen Schaltzug am Wählhebel und an der Getriebe-Steuerwelle überprüfen. Die Anzeige durch die -Anzeigeleuchte überprüfen und auf losen Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters achten.