## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs (Fortsetzung) | 20-241 | Auswechseln des Rücksitzbezugs

Die Kante des Sitzlehnenbezugs (A) ganz zurückziehen und die Clips (B) lösen, dann den Sitzlehnenbezug abnehmen. Die rechte Sitzlehne wird dargestellt; ähnliches gilt für die linke Sitzlehne. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Damit der Sitzlehnenbezug keine Falten wirft, sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über das Polster gespannt ist, bevor Clips und Haken eingehakt werden. Rechte Sitzlehne mit mittlerem Dreipunktgurt: Beim Anbringen des Sitzlehnenrahmens an der Auflage den mittleren Gurt durch das Loch im Sitzlehnenbezug und in der Auflage führen. Abgenommene Clips durch neue ersetzen. Das Anbringen erfolgt mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Polstererzange. |  | ZUR BEACHTUNG: Das rechte Sitzpolster wird dargestellt; ähnliches gilt für das linke Sitzpolster. Das Rücksitzpolster ausbauen (siehe Seite 20-237). Alle Halterclips (A) unter den Sitzpolster lösen und den Sitzpolsterbezug (B) zurückklappen, dann die Polstermatte (C) entfernen.