## Außenverkleidung #### Auswechseln der Embleme | 20-43 |

HINWEIS: Beim Entfernen der Embleme darauf achten, dass die Karosserie nicht verkratzt wird.

1. Zum Entfernen des vorderen und hinteren ''H''-Emblems, folgende Teile ausbauen. Siehe MJ 2001 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD:

- Vorderer Stoßfänger (siehe Seite 20-243)
- Kennzeichenleuchtenverkleidung (siehe Seite 20-255)

2. Karosserieoberfläche mit einem mit Alkohol befeuchteten Schwamm reinigen. Nach dem Reinigen die Oberfläche vor Öl, Fett und Wasser frei halten.
3. Embleme wo gezeigt anbringen

a a a