## Allgemeine Informationen #### Zusatz-Rückhaltesystem (SRS) | 1-2 |

Dieses Fahrzeug ist mit einem Zusatz-Rückhaltesystem (SRS) ausgerüstet, bestehend aus Fahrer-Airbag in der Lenkradnabe, Beifahrer-Airbag in der Armaturentafel über dem Handschuhfach und Sicherheitsgurtstraffern in der Gurtautomatik. Die SRS-Einheit ist von der Airbag-Baugruppe getrennt und verfügt über eingebaute Sensoren. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten, wenn im Bereich der SRS-Komponenten Blechbearbeitungstätigkeiten, Lackierarbeiten oder Reparaturen durchgeführt werden.

1. Die SRS-Einheit befindet sich unter dem Armaturenbrett und Seitenaufprallsensoren sind in jeden Seitenschweller eingebaut. Die Sensoren vorn befinden sich hinter dem rechten und linken Ende des vorderen Stoßfängers. Bei Reparaturarbeiten am Seitenrahmen vorn und am unteren Teil des Armaturenbretts starke Schläge mit einem Hammer oder einem anderen Werkzeug vermeiden. Diese Bereiche nicht mit einem Schweißbrenner oder ähnlichem erwärmen.
2. Besonders vorsichtig vorgehen, wenn im Bereich unterhalb der B-Säule gearbeitet wird. Den direkten Kontakt des Sicherheitsgurtstraffers und der Aufrollvorrichtung mit Heißluftpistolen, Schweiß- oder Lackiergeräten vermeiden.
3. Alle zum SRS-System gehörenden Kabelbäume und Verbinder sind gelb gekennzeichnet. Bei Reparaturarbeiten in diesem Bereich darauf achten, daß die Kabelbäume nicht beschädigt werden.
4. Lackierte Oberflächen im Bereich von SRS-Komponenten nur bei Temperaturen unter 100 °C trocknen.
5. Wenn in den Bereichen der SRS-Bauteile starke Schläge oder hohe Temperaturen angewandt werden müssen, die Bauteile vor der Reparatur ausbauen.
6. Falls zum SRS gehörende Komponenten beschädigt oder verformt sind, müssen sie unbedingt ausgewechselt werden.

HINWEIS: Informationen zum Vorgehen nach der Auslösung und zum Ausbauen und Auswechseln von SRS-Komponenten finden sich im Werkstatthandbuch im Abschnitt über Rückhaltesysteme.

| AUFPRALLSENSOR VORN AIRBAG-BAUGRUPPE FAHRERSEITE AUFPRALLSENSOR VORN KABELROLLE AIRBAG-BAUGRUPPE BEIFAHRERSEITE SEITENAIRBAG SEITENAUFPRALLSENSOR SICHERHEITSGURTSTRAFFER SEITENAUFPRALLSENSOR SEITENAIRBAG SRS-EINHEIT SICHERUNGS-/RELAISKASTEN UNTER DEM ARMATURENBRETT

a a a