## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der Paßvorrichtung für Kindersitzverzurranker | 23-22 |

Die Kofferraum-Bodenmatte bei Bedarf herausnehmen (siehe Seite 20-208). Die Langschraube (A) herausdrehen, dann die Paßvorrichtung für den Kindersitzverzurranker (B) hinter der Sitzlehne auf beiden Seiten des Kofferraums (Modell KE) und in der Mitte des Kofferraums (Modell KQ) entfernen. Die Zahnscheibe (C) nicht von der Paßvorrichtung für den Kindersitzanker abnehmen. Modell KE: |  | Modell KQ: Der Einbau der Paßvorrichtung für den Verzurranker erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.