## Öffner #### Auswechseln von Kofferraumdeckel- /Tankdeckel-Öffner | 20-129 |

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Mit einem flachen Schraubendreher, der mit Schutzband umwickelt ist, die Haken (A) durch Herausstemmen der vorderen Kappe (B) lösen, dann von der Vordertürschwellerverkleidung (C) abnehmen und gegebenenfalls den Öffnerschließzylinder (D) ausbauen. Die Vordertürschwellerverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-64). Die Schraube (A) lösen und den Öffner (B) von der Schraube abnehmen. |  | Den offerraumdeckelöffner/Tankdeckelöffnerseilzug (A) abtrennen, dann den Öffner (B) ausbauen. Den Seilzug nicht verbiegen. Der Einbau des Öffners erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Öffnerseilzug korrekt angeschlossen ist. Sicherstellen, daß der Kofferraumdeckel und der Tankdeckel korrekt schließen und öffnen.