## Stromverteilung #### Verzeichnis der Sicherungen der Bauteile (Fortsetzung) | 22-7 |

Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum

Sicherungs- Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise
1 | 15 A | BLK/WHT | Zündspulen
2 | - | - | Nicht belegt
3 | 10 A | RED/BLU | Multiplex-Steuergerät
4 | 10 A | BLK/ORN | Generator, Cruise-Control-Einheit, Spülventil des Aktivkohlefilters des Kraftstoffdampf-Rückhaltesystems (EVAP), primäre und sekundäre HO2S, Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS)
5 | 7.5 A | Sicherungs- /Relaiskastenbuchse | Multiplex-Steuergerät (KG)
6 | 7.5 A | YEL/GRN | Relais für Schiebedach öffnen/schließen, Relais für elektrische Fensterheber, Scheinwerferhöhenverstelleinheit
7 | 20 A | GRN | Schiebedachmotor
8 | 7.5 A | YEL/RED | Audio-Einheit, Multiplex-Steuergerät
9 | 10 A | GRN | OPDS-Einheit
10 | 7.5 A | YEL | A/T-Rückwärtsgangrelais, Rückfahrscheinwerfer, Instrumentenbaugruppe, schlüssellose Empfängereinheit, Multiplex-Steuergerät, Alarmanlagen-Steuergerät, Hebelsperrenmagnet
11 | 7.5 A | BLK/ORN | ABS-Modulator-Steuergerät (IG2)
12 | 7.5 A | YEL/RED | Multiplex-Steuergerät (KG)
13 | 10 A | PNK | SRS-Einheit
14 | 10 A | BLK/YEL | A/C-Kompressor Lüfterrelais, Heizungsbedientafel/Klimaanlagen-Steuergerät,Kondensatorlüfterrelais, Gebläsemotorrelais, Stellantriebe für elektrisch verstellbare Außenspiegel, Kühlerlüfterrelais, Umluftsteuermotor, Heckscheibenheizungsrelais
15 | 30 A | RED/YEL | Steuergerät für Scheinwerfer-Waschanlage (KG, KR)
16 | 20 A | RED/BLK | Sitzheizungen
17 | 15 A | BLK/YEL | ECM/PCM, SRS-Einheit
18 | 15 A | YEL/GRN | Zigarettenanzünder
19 | 7.5 A | YEL/BLK | Blink-/Warnblinkrelais
20 | 20 A | GRN/BLK | Multiplex-Steuergerät, Scheibenwaschanlagenmotor, Scheibenwischermotor
21 | - | - | Nicht belegt
22 | 20 A | GRN/BLK | Motor für elektrischen Fensterheber (Beifahrerseite)
23 | 20 A | GRN/WHT | Motor für elektrischen Fensterheber (Fahrerseite)