## Rückwärtsgang-Schaltsperrensystem #### Schaltplan | 13-57 | Fehlersuche - Schaltkreis

|  | Sicherung Nr. Nr. 4 (7,5 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Weiter mit Schritt 2. NEIN - Sicherung ersetzen und erneut prüfen. Den Motor starten und die Störungsanzeigeleuchte (MIL) überprüfen. Leuchtet die MIL auf? JA - Fehlersuche für den Fehlercode durchführen (siehe Seite 11-3) und erneut prüfen. NEIN - Weiter mit Schritt 3. Die Zündung ausschalten. Den Rückwärtsgang schalten. Kann der Rückwärtsgang geschaltet werden? JA - Weiter mit Schritt 5. NEIN - Getriebe reparieren und erneut prüfen. Die Zündung einschalten (II). Bei langsam fahrendem Fahrzeug (Fahrgeschwindigkeit unter 15 km/h) in den Rückwärtsgang schalten. Kann der Rückwärtsgang geschaltet werden? JA - Weiter mit Schritt 6. NEIN - Weiter mit Schritt 7. Hinterräder mit Keilen sichern und Vorderräder aufbocken, Fahrzeug bei mehr als 20 km/h leer drehen lassen. Kann der Rückwärtsgang geschaltet werden? JA - Weiter mit Schritt 8. NEIN - Zeitweise auftretende Störung, System ist gegenwärtig in Ordnung. a a a