## Rahmen #### Rahmenreparaturschema | 20-48 |

Draufsicht

Einheit: mm Ø: Innendurchmesser | a | Für Hilfsrahmen Ø15 | i | Für Hilfsrahmen Ø11
| b | Für Motoraufhängung Ø13 | j | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5
| c | Für Motoraufhängung Ø13 | k | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5
| d | Für Motoraufhängung Ø13 | l | Mitte des Stoßdämpfers Ø78
| e | Für Getriebeaufhängung Ø13 | m | Für Hilfsrahmen Ø15
| f | Für Getriebeaufhängung Ø13 | n | Paßbohrung Ø25
| g | Für Getriebeaufhängung Ø13 | o | Paßbohrung Ø50
| h | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5 |  |