## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzbezugs (Fortsetzung) | 20-242 |

Die Kante des Rücksitzbezugs (A) ganz zurückziehen und die Clips (B) lösen, dann den Bezug abnehmen. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Damit der Sitzpolsterbezug keine Falten wirft, sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über das Polster gespannt ist, bevor die Clips eingehakt werden. Abgenommene Clips (A) durch neue ersetzen. Das Anbringen erfolgt mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Polstererzange (B). |  |