## Stoßfänger #### Frontspoiler auswechseln | 20-6 |

1. Vorderen Stoßfänger ausbauen, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A21 (siehe Seite 20-8).

1. Frontspoiler (A) abbauen. Vorderen Stoßfänger (B) nicht verkratzen.

1. Bolzen (C), Schrauben (D) und ET-Schneidschrauben (E) herausschrauben.
2. Von jeder Seite die Distanzstücke A (F) und B (G) abbauen.
3. Den Spoiler von beiden Radkastenabschnitten abziehen.
4. Spoiler nach vorne ziehen und abheben.

1. Spoiler in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen; dabei sicherstellen, dass die Distanzstücke korrekt eingebaut wurden.

1. Den vorderen Stoßfänger wieder anbauen.

a a a