## Stereoanlage #### Auswechseln des Lautsprechers | 22-213 |

Türlautsprecher: Die Türverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-152). Die obere Kante des Lautsprechers (A) gerade herausziehen, um den oberen Clip freizulegen, dann den Lautsprecher nach oben anheben, um die unteren Clips freizulegen. Vordertür: Hintertür: Den 2P-Stecker (B) abziehen und den Lautsprecher ausbauen. |  | Hinten (4-Türer): Die Hutablage ausbauen (siehe Seite 20-65). Die drei Schrauben herausdrehen, dann den 2P-Stecker (A) vom Lautsprecher (B) abziehen.