## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 11-6 |

Scanner-DTC | Honda-DTC | Erfaßtes Element | Seite
DTC | Vorübergehender DTC | DTC (MIL- Anzeige*) | Vorübergehender DTC
P0300 und einige von P0301 P0302 P0303 P0304 | - | 71-1 (71) 72-1 (72) 73-1 (73) 74-1 (74) | - | Willkürliche Fehlzündungen | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0301 | P0301 | 71-1(71) | T71-1 | Fehlzündung im Zylinder Nr. 1 | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0302 | P0302 | 72-1(72) | T72-1 | Fehlzündung im Zylinder Nr. 2 | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0303 | P0303 | 73-1(73) | T73-1 | Fehlzündung im Zylinder Nr. 3 | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0304 | P0304 | 74-1(74) | T74-1 | Fehlzündung im Zylinder Nr. 4 | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0325 | - | 23-1 (23) | - | Störung im Schaltkreis des Klopfsensors | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0335 | - | 4-1 (4) | - | Kurbelwellenpositions-(CKP-) Sensor – Kein Signal | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0336 | - | 4-2 (4) | - | Kurbelwellenpositions-(CKP-) Sensor – Vorübergehende Unterbrechung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0401 | P0401 | 80-1 (80) | T80-1 | Abgasrückführung-(EGR-) System – Unzureichender Durchfluß | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0420 | P0420 | 67-1 (67) | T67-1 | Wirkungsgrad des Katalysators unterhalb des Schwellwerts | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0443 | - | 92-4 (92) | - | Störung im Schaltkreis des Kraftstoffdampf-(EVAP-) Aktivkohlefilter-Spülventils | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0500 | - | 17-1 (17) | - | Störung in der Schaltung des Fahrgeschwindigkeitssensors (VSS) | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0501*2 | - | 17-2*2 | - | Fahrgeschwindigkeitssensor (VSS) Bereich/Leistung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .
P0563 | - | 34-2 (34) | - | Motorsteuergerät (ECM)/Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) - Unerwartete Spannung in der Stromkreischaltung | (siehe Seite 11-30)
P0600 | - | 39-1 (39) | - | Störung in der seriellen Datenübertragung | Siehe die Fehlersuche für das Multiplex-Steuersystem, siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 22-273).
P07xx** *2 |  | 70-2 (70)*2 | - | Störung im Automatikgetriebesystem*2 | Siehe Fehlersuch-Index für das Automatikgetriebe
P1107 | - | 13-1 (13) | - | Schaltkreis des Luftdruck-(BARO-)Sensors – Niedrige Spannung | Siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD .

*: Diese DTCs werden durch Blinkzeichen der MIL bei angeschlossenem SCS-Überbrückungsstecker angezeigt.

**: Manchmal leuchten D-Anzeigeleuchte und MIL gleichzeitig auf.

*1: Motor D16W7, D16V1

*2: A/T

a a a