## Schaltgetriebe #### Getriebe einbauen (Fortsetzung) | 13-13 |

Befestigungsschraube der vorderen Motoraufhängungshalterung einschrauben. Die Zwischenwelle einbauen (siehe Seite 16-23). Die Antriebswellen einbauen (siehe Seite 16-16). Den Dreiwege-Katalysator (TWC) einbauen (siehe Schritt 14 auf Seite 5-13). Den Spritzschutz anbringen. |  | Getriebeaufhängungshalterung (A) und Befestigungsschraube (B) anbringen. Luftfilterhalterung (C) anbauen. Die zwei oberen Getriebe-Befestigungsschrauben einschrauben. a a a