## Öffner #### Auswechseln der Kofferraumdeckelschloßfalle | 20-130 |

2. Die Zylinderstange vom Schließzylinder abtrennen (siehe Schritt 1 auf Seite 20-131). Den Kofferraumdeckelöffnerseilzug (A) abtrennen und die Schrauben, mit denen die Kofferraumdeckelschloßfalle (B) befestigt ist, herausdrehen. Den Öffnerseilzug nicht verbiegen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
Den Stecker des Kofferraumdeckelschloßfallenschalters (C) abziehen. |  | Die Kofferraumdeckelschloßfalle (A) aus der Zylinderstange (B) herausziehen und die Zylinderstange von der Kofferraumdeckelschloßfalle abziehen. Die Zylinderstange nicht verbiegen. Der Einbau der Schloßfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen und der Öffnerseilzug korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß der Kofferraumdeckel korrekt schließt und öffnet.