## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs - Umlegbarer Sitz (Fortsetzung) | 20-100 |

Bei Ausstattung mit einer Kopfstütze den Sitzlehnenrahmen (A) von der Auflage (B) zurückziehen, dann die Kopfstützenführungen (C) unter Zusammendrücken der Führungsenden herausziehen und abnehmen. Die linke Sitzlehne wird dargestellt; ähnliches gilt für die rechte Sitzlehne. Den Sitzlehnenbezug und die Auflage vom Sitzlehnenrahmen abnehmen. |  | Die Kante des Sitzlehnenbezugs (A) überall zurückziehen und die Haken (B) der horizontalen Drähte (C) von den vertikalen Drähten (D) der Auflage lösen und an der linken Sitzlehne die Clips (E) lösen, dann den Sitzlehnenbezug abnehmen. Linke Sitzlehne: Rechte Sitzlehne: Das Anbringen des Bezugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Damit der Sitzlehnenbezug keine Falten wirft, sicherstellen, daß der Stoff gleichmäßig über das Polster gespannt ist, bevor Clips und Haken eingehakt werden. Abgenommene Clips durch neue ersetzen. Das Anbringen erfolgt mit Hilfe einer im Handel erhältlichen Polstererzange.