## SRS #### Stecker | 23-53 |

Stecker-Nr. *1 | Kabelbaum und Stecker | Klemme | Anmerkung *2 | Bezugs-Nr.
|  | Stecker | Buchse |  |
U1o | 18P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B |  | O | a | 1
U2o | 18P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | a | 2
U3o | 8P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | a | 3
F1o | 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B |  | O | a | 4
F2o | 18P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O |  | 5
F3o | 17P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B |  | O |  | 6
D1 | D1o | 2P-Stecker des Fahrer-Airbags |  | O | ab | 7
D1i | 2P-Stecker der Kabelrolle | O |  | 8
D2 | D2o | 4P-Stecker der Kabelrolle |  | O | a | 8
D2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O |  | 7
P1 | P1o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags |  | O | ab | 10
P1i | 2P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O |  | 9
TL1 | TL1o | 2P-Stecker des linken Gurtstraffers |  | O | ab | 10
TL1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O |  | 9
TR1 | TR1o | 2P-Stecker des rechten Gurtstraffers |  | O | ab | 10
TR1i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums | O |  | 9
T2 | T2o | 4P-Stecker des Bodenkabelbaums | O |  | a | 7
T2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B |  | O | 8
SD(L) | SD(L)o | 2P-Stecker des Fahrer-Seitenairbags | O |  | abc | 11
SD(L)i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | 12
SP(R) | SP(R)o | 2P-Stecker des Beifahrer-Airbags | O |  | abc | 11
SP(R)i | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | 12
FS | FSL1i | 2P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums |  | O | ac | 13
FSR1i | 2P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums |  | O | 13
FS2 | FS2o | 4P-Stecker des Motorraum-Kabelbaums |  | O | a | 8
FS2i | 4P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums B | O |  | 7
ID(L)I | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | ac | 13
IP(R)I | 2P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O | 13
O1i | 8P-Stecker des Kabelbaums der OPDS-Einheit |  | O |  | 14
C1 | 22P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A |  | O |  | 17, 18
C2 | 22P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A |  | O |  | 19, 20
C3 | 6P-Stecker des Armaturentafelkabelbaums A | O |  |  | 21
C4 | 6P-Stecker des Bodenkabelbaums |  | O |  | 22

*1: Die Steckernummern in diesem Kapitel unterscheiden sich von denjenigen in anderen Kapiteln.

*2: Hinweis

a: Federbelasteter Schnappstecker

b: Mit integriertem Kurzschlußstecker

c: Wasserdichter Stecker