## Sitze #### Auswechseln des Rücksitzlehnenbezugs - Umlegbarer Sitz | 20-99 |

2. ZUR BEACHTUNG: Die Nähte nicht aufreißen bzw. die Sitzbezüge nicht beschädigen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Sitzlehne ausbauen (siehe Seite 20-95) und gegebenenfalls die Kopfstütze abnehmen. An der linken Sitzlehne bei einigen Modellen: Die Schraube herausdrehen, dann die mittlere Gurtführung (A) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
4. Den Haken (A) lösen und den Reißverschluß des Sitzlehnenbezugs (B) öffnen. Die linke Sitzlehne wird dargestellt; ähnliches gilt für die rechte Sitzlehne. |  | Den Sitzlehnenbezug (A) zurückziehen und die Clips (B) entfernen, dann die Haken (C) lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip | Links, 6
   | Rechts, 3
Linke Sitzlehne: Rechte Sitzlehne: