## Lage von Relais und Steuergeräten #### Armaturentafel (Fortsetzung) | 22-10 |

4-Türer:

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| FERNBEDIENUNGSEMPFÄNGER ECM/PCM STARTERABSCHALTRELAIS DER DIEBSTAHLSCHUTZANLAGE RELAIS (Modell KH und KN) [Kabelfarben: BLK/WHT, BLK/WHT, BLK/RED und RED/YEL] SCHLÜSSELVERRIEGELUNGSRELAIS (Modell KH) [Kabelfarben: WHT/RED YEL/RED, YEL/RED und YEL/BLU] SITZHEIZUNGSHAUPTRELAIS (Modell KG) [Kabelfarben: GRY/BLU RED/BLK, BLK/YEL und BLK] EPS-STEUERGERÄT A/T-RÜCKWÄRTSGANGRELAIS [Kabelfarben: GRN, YEL, YEL und WHT] WÄHLHEBELSPERRENRELAIS (Modell KH) [Kabelfarben: WHT/BLK YEL/BLK, YEL und BLU/BLK] PGM-FI-HAUPTRELAIS 1 [Wire colours: YEL/BLK, WHT/BLK, WHT/BLK und RED/YEL] PGM-FI-HAUPTRELAIS 2 [Kabelfarben: YEL/BLK YEL/GRN, YEL/BLK und GRN/YEL] SRS-EINHEIT