## Vorderer Seitenrahmen/Querträger #### Ausbau (Fortsetzung) | 3-45 |

- Den Seitenrahmen der hinteren Spritzwand auf Position und Beschädigung prüfen. Gegebenenfalls auswechseln.

| HINTERE HALTERUNG DES HILFSRAHMENS SEITENRAHMEN DER HINTEREN SPRITZWAND VERBREITERUNG DES SEITENRAHMENS

- Gegebenenfalls die Verbreiterung des hinteren Seitenrahmens, den Querträger und die hintere Halterung des Hilfsrahmens als eine Baugruppe auswechseln.

  ZUR BEACHTUNG: Beim Ausbau des Querträgers die Innenschwellerblech-Verlängerung wenn möglich am Innenschweller montiert lassen.

  Fahrzeuginnenraumseite:

| QUERTRÄGER HINTERE HALTERUNG DES HILFSRAHMENS HINTERE VERLÄNGERUNG DES SEITENRAHMENS QUERTRÄGER INNENSCHWELLERBLECH-VERLÄNGERUNG BODENRAHMEN HINTERE VERLÄNGERUNG DES SEITENRAHMENS HINTERE HALTERUNG DES HILFSRAHMENS