## Außenverkleidung #### Emblem/Aufkleber auswechseln | 20-12 |

HINWEIS: Beim Entfernen der Embleme/Aufkleber die Karosserie nicht verkratzen.

1. Zum Entfernen des vorderen ''H''-Emblems und des TYPE R-Emblems muss der vordere Stoßfänger abgebaut werden, siehe Ergänzungsband zum MJ 01 Civic Werkstatthandbuch, Teile-Nr. 62S5A21 (siehe Seite 20-8).

1. Die Haftfläche mit einem in Alkohol getränkten Schwamm reinigen. Nach der Reinigung darauf achten, dass kein Öl, Fett oder Wasser mehr auf die Oberfläche gelangt.

1. Das Emblem/den Aufkleber wie dargestellt anbringen. Beim Anbringen des hinteren TYPE R-Aufklebers auf dem Seitenschwellerblech, das Schutzband mit der Kante des Seitenschwellerblechs ausrichten. Dann den Aufkleber andrücken und das Schutzband abziehen.

1. Nach Vorsehen des vorderen ''H''-Emblems und TYPE R-Emblems den vorderen Stoßfänger wieder anbauen.

a a a