## Getriebegehäuse #### Aus- und Einbau des Rückwärtsgang-Zwischenrads | 14-178 |

Ausbau Die beiden Schrauben, mit denen der Halter der Rückwärtsgang-Zwischenradwelle befestigt ist, herausdrehen, dann den Halter der Rückwärtsgang-Zwischenradwelle (A) und das Nadellager (B) entfernen. Das Rückwärtsgang-Zwischenrad abnehmen. |  | Einbau Das Rückwärtsgang-Zwischenrad in das Getriebegehäuse einbauen. Das Nadellager (A) in das Rückwärtsgang-Zwischenrad (B) einsetzen. Den Halter der Rückwärtsgang-Zwischenradwelle (C) in das Getriebegehäuse einsetzen, dann dei Schrauben festziehen.