## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-261 |

Position , und (Vorwärtsbereich)

- Vorwärtskupplung: eingerückt
- Rückwärtsbremse: ausgerückt
- Anlaufkupplung: eingerückt
- Hydraulikdruck wird zur Vorwärtskupplung und zur Anlaufkupplung übertragen, und das Sonnenrad treibt die Vorwärtskupplung an.
- Die Vorwärtskupplung treibt die Antriebsriemenscheibenwelle an, die wiederum die über Stahlriemen damit verbundene Abtriebsriemenscheibenwelle antreibt.
- Die Abtriebsriemenscheibenwelle treibt über die Anlaufkupplung das Sekundärantriebsrad an.
- Kraft wird auf das Sekundärabtriebsrad und das Achsantriebsrad übertragen, wobei letzteres wiederum das Achsantriebsrad antreibt.

| SCHWUNGSCHEIBE ANTRIEBSRIEMENSCHEIBENWELLE STAHLRIEMEN ANTRIEBSRIEMENSCHEIBE VORWÄRTSKUPPLUNG RÜCKWÄRTSBREMSE PLANETENTRÄGER PLANETENRAD EINGANGSWELLE SONNENRAD HOHLRAD ABTRIEBSRIEMENSCHEIBENRAD ABTRIEBSRIEMENSCHEIBE SEKUNDÄRANTRIEBSRAD SEKUNDÄRABTRIEBSRAD ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD ANLAUFKUPPLUNG