## Stromverteilung #### Verzeichnis der Sicherungen der Bauteile | 22-6 |

Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum

Sicherungs- Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Schaltkreise
1 | 20 A | BLU/YEL | Kondensator-Lüftermotor
BLU/RED | Klimaanlagen-Kompressorkupplung
2 | 15 A | WHT/GRN | Kliamanlagen-Steuergerät, Armatrentafelbeleuchtung, vordere Parkleuchten, vordere seitliche Markierungsleuchten, Heizungsbedientafel, Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten
3 | 7.5 A | WHT/BLU | Deckenleuchte, Leseleuchten, Kofferraumleuchte
4 | 20 A | BLU/BLK | Kühlerlüftermotor
5 | 10 A | WHT/BLK | Blink-/Warnblinkrelais, Blinkleuchten
6 | 15 A | WHT/BLK | CKP-Sensor, ECM/PCM, Einspritzventile, IAC-Ventil, Wegfahrsperren-Steuergerät- Empfänger, PGM-FI-Hauptrelais 1 und 2, TDC-Sensor
7 | 15 A | WHT/GRN | Hupe, Bremsleuchten, Bremssignale (zum ABS-Modulator-Steuergerät, zur Cruise-Control-Einheit, zum ECM/PCM, zum Multiplex-Steuergerät
8 | 20 A | WHT/GRN | ABS-Modulatoreinheit
9 | 10 A | WHT/RED | Datenübertragungsstecker (DLC), Instrumentenbaugruppe, Wegfahrsperren-Steuergerät-Empfänger, schlüssellose Empfängereinheit, Multiplex-Steuergerät, Alarmanlage-Steuergerät, Audio-Einheit
10 | 40 A | WHT/RED | ABS-Modulatoreinheit
11 | 30 A | BLK/YEL | Heckscheibenheizung, Antennenmodul
12 | 40 A | BLU/WHT | Lüftermotor
13 | 40 A | WHT/BLK | Sicherung Nr 7 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum), Relais für elektrischen Fensterheber
14 | 40 A | WHT/RED | Sicherung Nr. 3 und 16 (im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum)
15 | 15 A | RED/YEL | Fernlichtanzeigeleuchte, linker Scheinwerfer
16 | 20 A | WHT | Miltiplex-Steuergerät
17 | 15 A | RED | Rechter Scheinwerfer
18 | - | - | Nicht belegt
19 | 80 A | - | Batterie, Stromverteiler
20 | 50 A*1 | WHT | Zündschalter (
| 40 A*2 |  |

*1: KG, KE, KR

*2: KB, KK, KX, KY

: Ersatzsicherung