## Elektrische Fensterheber #### Auswechseln des Fensterheberschalters auf der Beifahrerseite (Fortsetzung) | 22-202 |

5-Türer (Hintertür): Die Türgriffverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). Die Schrauben herausdrehen und den Beifahrerfensterheberschalter (A) ausbauen. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die Schrauben herausdrehen und den Schalter (A) aus der Schalterkonsole (B) entfernen. |  |