## PGM-FI-System #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 11-55 |

DTC P0300: Willkürliche Fehlzündungen und jede Kombination des folgenden:

DTC P0301: Fehlzündung im Zylinder Nr. 1

DTC P0302: Fehlzündung im Zylinder Nr. 2

DTC P0303: Fehlzündung im Zylinder Nr. 3

DTC P0304: Fehlzündung im Zylinder Nr. 4

ZUR BEACHTUNG:

- Wenn Fehlzündungen so häufig auftreten, daß erhöhte Abgaswerte zweimal hintereinander festgestellt werden, schaltet sich die MIL ein und DTC P0300 (und Kombinationen von P0301 bis P0304) wird (werden) gespeichert.
- Falls die Fehlzündungen so stark sind, daß sie den Katalysator beschädigen können, blinkt die MIL während der Fehlzündung auf, DTC P0300 (und Kombinationen von P0301 bis P0304) wird (werden) gespeichert. Nachdem die Fehlzündungen aufgehört haben, leuchtet die MIL weiter.

1. Wenn einige der unten aufgeführten DTCs gleichzeitig mit dem/den Fehlzündungs-DTC(s) gespeichert werden, erst die Fehlersuche für die unten aufgeführten DTCs durchführen:

P0107, P0108: Ansaugunterdruck-(MAP-)Sensor

P0131, P0132: Primäre beheizte Lambda-Sonde

P0171, P0172: Kraftstoffsystem

P0335, P0336: Kurbelwellenpositions-(CKP-)Sensor

P0401, P1491, P1498: Abgasrückführungs-(EGR-)System*

P0505: Leerlaufsteuersystem

P1259: VTEC-System*

P1361, P1362: Oberer Totpunkt-(TDC-)Sensor

P1519: Leerlaufluftsteuer-(IAC-)Ventil

*: Motor D17A9

2. Das Fahrzeug probefahren, um das Symptom zu bestätigen.
3. Das Symptom in der Tabelle unten suchen und die zugehörigen Verfahren in der unten aufgeführten Reihenfolge durchführen, bis die Ursache festgestellt wird.

   Symptom | Verfahren | Ebenfalls prüfen auf:
   Willkürliche Fehlzündung nur bei niedriger Drehzahl und Last | Den Kraftstoffdruck prüfen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-131). | Niedrige Verdichtung. Schlechter Kraftstoff.
   Willkürliche Fehlzündung nur beim Beschleunigen | Den Kraftstoffdruck prüfen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-131). | Störung im VTEC-System (Motor D17A9), siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-9).
   Willkürliche Fehlzündungen bei hoher Drehzahl und Last oder unter willkürlichen Bedingungen | Den Kraftstoffdruck prüfen, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 11-131). | Das Ventilspiel korrigieren, siehe dazu das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 6-14).