## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 6-5 |

Motor D17A2, D17A5, D17A9:

| ZYLINDERKOPFSTOPFEN O-RING KIPPHEBELBAUGRUPPE Überholen, Seite 6-16 Überprüfung, 6-18 PASSSTIFT NOCKENWELLE Überprüfung, Seite 6-20 EINLASSVENTILFEDER DICHTUNG NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE EINLASSVENTILDICHTUNG Auswechseln, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD VENTILFÜHRUNG Auswechseln, Seite 6-44 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD HINTERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG AUSLASSVENTIL Überprüfung, Seite 6-22 Ausbau, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Einbau, Seite 6-48 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD EINLASSVENTIL Überprüfung, Seite 6-22 Ausbau, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Einbau, Seite 6-48 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD ZYLINDERKOPF Ausbau, Seite 6-11 Überprüfung, Seite 6-34 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Einbau, Seite 6-50 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD VENTILFÜHRUNG VENTILFEDERSITZ AUSLASSVENTILDICHTUNG AUSLASSVENTILFEDER FEDERHALTER KEGELSTÜCKE VTEC-MAGNETVENTILFILTER VTEC-MAGNETVENTIL ÖLDÜSE O-RING