## EPS-Komponenten #### Symptom-Fehlersuchindex | 17-69 |

Symptom | Diagnoseverfahren | Ebenfalls prüfen auf:
Die EPS-Anzeige leuchtet nicht auf | Fehlersuche für EPS-Anzeigenschaltkreis (siehe Seite 17-93) |
EPS-Anzeige erlischt nicht und es wird kein DTC gespeichert | Fehlersuche für EPS-Anzeigenschaltkreis (siehe Seite 17-93)
EPS-Anzeige bleibt nicht eingeschaltet, es wird kein DTC gespeichert und es gibt keine Servounterstützung | Die Motorkabel zwischen EPS-Steuergerät und Motor auf einen Kurzschluß zur Masse prüfen. Nach Bedarf reparieren. Wenn die Motorkabel in Ordnung sind, das Lenkgetriebe auswechseln (Kurzschluß im Motor). |