## Rahmen #### Rahmenreparaturschema | 20-272 |

Ansicht von oben:

Einheit: mm | a | Für Hilfsrahmen Ø15 | e | Mitte des Stoßdämpfers Ø78
Ø:Innendurchmesser | b1 | Für Motoraufhängung Ø13 | f | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5
| b2 | Für Motoraufhängung Ø13 | g | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5
| b3 | Für Motoraufhängung Ø13 | h | Für Hilfsrahmen Ø11
| c1 | Für Getriebeaufhängung Ø13 | i | Für Hilfsrahmen Ø15
| c2 | Für Getriebeaufhängung Ø13 | j | Paßbohrung Ø25
| c3 | Für Getriebeaufhängung Ø13 | k | Paßbohrung Ø50
| d | Für Stoßdämpferaufhängung Ø11,5 |  |