## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-275 |

Wählschiebergehäuse

Das Wählschiebergehäuse umfaßt den Wählschieber und das Sicherheits-Steuerventil. Das Wählschiebergehäuse ist mit dem Zwischengehäuse verschraubt.

- Wählschieber
  Der Wählschieber gibt den Ölkanal in Abhängigkeit von der Wählhebelposition mechanisch frei bzw. verschiebt ihn.
- Sicherheits-Steuerventil

Das Sicherheits-Steuerventil wird über den vom Sicherheits-Steuermagneten kommenden SH-A-Druck gesteuert. Das Sicherheits-Steuerventil unterbricht den Hydraulikkreis zur Rückwärtsbremse, solange das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von über 10 km/h vorwärtsfährt.

| SICHERHEIT-STEUERVENTIL WÄHLSCHIEBER WÄHLSCHIEBERGEHÄUSE