## Elektrische Fensterheber #### Auswechseln des Fensterheberschalters auf der Beifahrerseite | 22-201 |

4-Türer: Die Türgriffverkleidung abnehmen (siehe Seite Seite 20-7). Die Schrauben herausdrehen und den Beifahrerfensterheberschalter (A) ausbauen. ZUR BEACHTUNG: Die Abbildung zeigt die Beifahrertür. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. |  | 5-Türer (Beifahrerseite): Die Türgriffverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). Die Schrauben herausdrehen und den Beifahrerfensterheberschalter (A) ausbauen. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die Schrauben herausdrehen und den Schalter (A) aus der Schalterkonsole (B) entfernen.