## Schaltgetriebe #### Synchronring und Zahnrad überprüfen | 13-43 |

Alle Synchronringe (A) innen auf Verschleiß überprüfen. Die Zähne (B) aller Synchronringe auf Verschleiß (Abrundungen) überprüfen. Beispiel für den Verschleiß bei einem Zahn des Synchronrings Die Zähne (C) der Schaltmuffen und die entsprechenden Zähne auf dem Zahnrad auf Verschleiß überprüfen (Abrundung). Beispiel für den Verschleiß bei einem Zahn der Schaltmuffe bzw. des Zahnrads |  | Die Druckflächen (D) der Zahnradnaben auf Verschleiß überprüfen. Die Kegelflächen (E) der Zahnradnaben auf Verschleiß und Rauigkeit überprüfen. Die Zähne aller Räder (F) auf ungleichmäßige Abnutzung, Riefen, Fresser und Risse prüfen. Die Kegelflächen jedes Zahnrads (E) mit Öl bestreichen und den zugehörigen Synchronring aufsetzen. Den Synchronring drehen und sicherstellen, dass er nicht rutscht. a a a