## Zylinderkopf #### Steuerkette einbauen (Fortsetzung) | 6-17 |

Die Steuerkette so auf das Kurbelwellen-Kettenrad aufsetzen, dass das farbige Segment (A) mit der Kerbmarkierung (B) auf dem Kurbelwellen-Kettenrad ausgerichtet ist. Die Steuerkette so auf den VTC-Stellantrieb und das Auslassnockenwellen-Kettenrad aufsetzen, dass die Kerbmarkierungen (A) mit den beiden farbigen Segmenten (B) ausgerichtet sind. |  | Steuerkettenführung A (A) und den Spannhebel (B) einbauen. Den Spanner einbauen. a a a