## M/T Differential #### Öldichtung auswechseln | 13-63 |

Spezialwerkzeuge Treiber, 07749-0010000 Öldichtungstreiber-Aufsatz, 07NAD-P200100 Die Differentialbaugruppe ausbauen. Die Öldichtung (A) aus dem Getriebegehäuse (B) ausbauen. Die Öldichtung (A) aus dem Kupplungsgehäuse (B) ausbauen. |  | Die Öldichtung mit den Spezialwerkzeugen in das Getriebegehäuse einsetzen. Neue Öldichtung mit den Spezialwerkzeugen in das Kupplungsgehäuse einsetzen. a a a