## Öffner #### Auswechseln von Kofferraumdeckel- /Tankdeckel-Öffnerseilzug (Fortsetzung) | 20-127 |

5. Das Dämpferband (A) abnehmen und den Clip (B) mit einem Clipabzieher entfernen. Die Tankdeckelschloßfalle (C) durch eine Drehung um 90° abnehmen und den Anschlußkasten des Öffenerseilzugs (D) von der Karosserie abnehmen.

   Lage der Befestigungen
   A: Dämpferband, 1 | B und G : Clip, 2 | H: Clip, 3

6. Den Kofferraumdeckelöffnerseilzug (E) von der Kofferraumdeckelschloßfalle (F) abnehmen (siehe Seite 20-130).
7. Mit einem Clipabzieher den Clip (G) von der Karosserie lösen, dann die Clips (H) vom Kofferraumdeckelscharnier abnehmen.
8. Den Kofferraumdeckelöffner/Tankdeckelöffnerseilzug aus dem Fahrzeug herausnehmen. Den Seilzug nicht verbiegen.
9. Der Einbau des Öffnerseilzugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Die Markierung auf dem Seilzug mit dem Clip an der Unterseite des Kofferraumdeckelscharniers zur Deckung bringen.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.