## Kofferraumdeckel #### Einstellung | 20-109 |

1. Folgende Teile ausbauen:

- Hutablage, umlegbarer Rücksitz (siehe Seite 20-65), feststehender Rücksitz (siehe Seite 20-66)
- Hintere Kofferraumverkleidung (siehe Seite 20-67)

2. Alle Schrauben leicht lösen.
3. Die Ausrichtung des Kofferraumdeckels in folgender Reihenfolge einstellen.

- Die Kofferraumdeckelscharniere (A) an der rechten und linken Seite sowie vorne und hinten durch die gedehnten Öffnungen einstellen. Dabei beim Lösen der Schrauben (B) nicht an die Heckscheibe stoßen.
- Die Eckpolster (C) des Kofferraumdeckels wie erforderlich drehen, damit der Kofferraumdeckel mit Vorder- und Seitenkanten der Karosserie bündig ist.
- Den Kofferraumdeckel bündig mit der Kofferraumdeckelöffnung einstellen, indem das Verriegelungsstück (D) bewegt wird.

4. Die Schrauben fest anziehen.
5. Sicherstellen, daß der Kofferraumdeckel korrekt schließt und öffnet.
6. Alle ausgebauten Teile wieder einbauen.