## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 6-6 |

Motor D17A8:

| KIPPHEBELBAUGRUPPE Überholen, Seite 6-17 Überprüfung, Seite 6-18 PASSSTIFT NOCKENWELLE Überprüfung, Seite 6-20 VENTILFEDER DICHTUNG NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE EINLASSVENTILDICHTUNG Auswechseln, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD VENTILFÜHRUNG Auswechseln, Seite 6-44 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD HINTERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG AUSLASSVENTIL Überprüfung, Seite 6-22 Ausbaul, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Einbau, Seite 6-48 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD EINLASSVENTIL Überprüfung, Seite 6-22 Ausbau, Seite 6-42 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Einbau, Seite 6-48 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD ZYLINDERKOPF Ausbau, Seite 6-11 Überprüfung, Seite 6-34 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD Installation, Seite 6-50 im Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD VENTILFÜHRUNG VENTILFEDERSITZ AUSLASSVENTILDICHTUNG VENTILFEDER FEDERHALT ER KEGELSTÜCKE ÖLDÜSE ZYLINDERKOPFSTOPFEN O-RING