## Getriebegehäuse #### Einbau von Wellenbaugruppen und Gehäuse | 14-218 |

Explosionsansicht

| HAUPTWELLEN- DREHZAHLSENSOR HAUPTWELLEN- DREHZAHLSENSORDICHTSCHEIBE (bei SLXA-Getriebe) GETRIEBEAUFHÄNGUNG GETRIEBEGEHÄUSE- BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 10 x 1,25 mm, 44 Nm (4,5 kg-m) GETRIEBEGEHÄUSE RÜCKWÄRTSGANGRAD DER NEBENWELLE ZAHNRADHÜLSE RÜCKWÄRTSGANG SICHERUNGSSCHEIBE, Auswechseln RÜCKWÄRTSGANG- SCHALTGABEL NADELLAGER RÜCKWÄRTSGANGWÄHLER STECKERHALTERUNG PASSSTIFTE NEBENWELLEN-UNTERBAUGRUPPE DIFFERENTIALBAUGRUPPE DREHMOMENTWANDLERGEHÄUSE GETRIEBEGEHÄUSEDICHTUNG, Auswechseln HAUPTWELLEN-UNTERBAUGRUPPE O-RING, Auswechseln PASSSTIFT