## Lüftersteuerung #### Übersicht Symptom - Fehlersuche | 10-12 |

Vor Durchführung der Fehlersuche folgendes überprüfen:

- Sicherungen
- Masseanschlüsse
- Sauberkeit und festen Sitz aller Anschlüsse

  SYMPTOM | VORGEHENSWEISE
  Kühlerlüfter läuft überhaupt nicht. | Fehlersuche Kühlerlüfter-Schalterkreis (siehe Seite 10-14)
  Kühlerlüfter läuft nicht zur Motorkühlung, läuft jedoch bei eingeschalteter Klimaanlage. | Fehlersuche Kühlerlüfter-Schalterkreis (Unterbrechung) (siehe Seite 10-16).
  Kühlerlüfter läuft bei eingeschalteter Zündung (II), ausgeschalteter Klimaanlage und Motortemperatur unter 93 °C. | Fehlersuche Kühlerlüfter-Schalterkreis (Kurzschluss) (siehe Seite 10-16).

a a a