## Lüftersteuerelemente #### Symptom-Fehlersuchindex | 10-14 |

Vor Beginn der Fehlersuche folgendes überprüfen:

- Sicherungen
- Massestellen
- Sauberkeit und festen Anschluß aller Stecker

  SYMPTOM | PROCEDURE
  Der Kühlerlüfter läuft nicht | Fehlersuche an der Kühlerlüfterschaltung (siehe Seite 10-16).
  Der Kühlerlüfter läuft nicht für die Motorkühlung (er läuft jedoch bei eingeschalteter Klimaanlage). | Fehlersuche am Kühlerlüfterschalterstromkreis (Offen) (siehe Seite 10-18).
  Der Kühlerlüfter läuft bei eingeschalteter Zündung (II), ausgeschalteter Klimaanlage und einer Motortemperatur unter 93 °C. | Fehlersuche am Kühlerlüfterschalterstromkreis (Kurzschluß) (siehe Seite 10-18).