## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-263 |

Elektronisches Steuersystem

Funktionsdiagramm

Das elektronische Steuersystem besteht aus dem Antriebsstrang-Steuermodul (PCM), Sensoren, Schaltern und Magnetventilen. Das Schalten wird elektronisch gesteuert, um ein angenehmes Fahren unter allen Bedingungen zu ermöglichen.

Das PCM nimmt Signale von den Sensoren und Schaltern auf, verarbeitet die Daten und gibt Signale an das Motorsteuersystem und das A/T-Steuersystem aus. Das A/T-Steuersystem umfaßt die Schaltsteuerung, die Riemenscheibendrucksteuerung, die Anlaufkupplungsdrucksteuerung und die Sicherheitssteuerung; die Werte werden im PCM gesteuert.

Das PCM aktiviert die Magnetventile und steuert so die Riemenscheibenübersetzung des Schaltgetriebes.