## Allgemeine Informationen #### Zusätzliches Rückhaltesystem (SRS) | 1-2 |

Dieses Modell verfügt über ein SRS, das einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet, und einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet, sowie Gurtraffer in den Vordersitz-Gurtaufrollern und Seiten-Airbags in den Vordersitzlehnen umfaßt. Die SRS-Einheit ist nicht Teil der Airbag-Baugruppe und verfügt über eingebaute Sensoren. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten, wenn Blecharbeiten, Lackierungsarbeiten und Reparaturarbeiten im Bereich der SRS-Bauteile ausgeführt werden.

1. Die SRS-Einheit (einschließlich Sicherheitssensor und Aufprallsensor) befindet sich unter der Armaturentafel, und die Seitenaufprallsensoren befinden sich in den jeweiligen Türschwellerblechen. Die vorderen Aufprallsensoren befinden sich hinter dem rechten und linken Ende des Frontstoßfängers. Bei Reparaturen am vorderen Seitenrahmen, am unteren Teil der Armaturentafel und am Türschwellerblech starke Schläge mit einem Hammer oder einem sonstigen Werkzeug vermeiden. Auf diee Bereiche keine Wärme mit einem Schweißbrenner o. ä. ausüben.
2. Beim Lackieren oder bei der Ausführung von Blecharbeiten im Bereich unter der B-Säule mit äußerster Vorsicht vorgehen. Gurtstraffer und Gurtaufroller dürfen nicht direkt Wärmequellen, Schweißgeräten oder Spritzeinrichtungen ausgesetzt werden.
3. Alle SRS-Kabelbäume und –stecker haben eine gelbe Isolierung. Bei der Ausführung von Reparaturen in diesem Bereich darauf achten, daß der Kabelbeim nicht beschädigt wird.
4. Zum Trocknen von lackierten Oberflächen in Bereichen der SRS-Bauteile keine Wärme von mehr als 100 °C anwenden.
5. Wenn in den Bereichen der SRS-Bauteile starke Schläge oder hohe Temperaturen ausgeübt werden müssen, vor der Reparatur die Bauteile ausbauen.
6. Bei Beschäigung oder Verformung eines SRS-Bauteils diese stets auswechseln.

ZUR BEACHTUNG: Zur Vorgehensweise nach dem Auslösen sowie zum Ausbau und zum Auswechseln von SRS-Bauteilen siehe das Werkstatthandbuch (Zusätzliches Rückhaltesystem).

| VORDERER AUFPRALLSENSOR FAHRER-AIRBAG-BAUGRUPPE VORDERER AUFPRALLSENSOR KABELROLLE BEIFAHRER-AIRBAG-BAUGRUPPE SEITEN-AIRBAG GURTSTRAFFER SEITENAUFPRALLSENSOR SEITENAUFPRALLSENSOR SEITEN-AIRBAG SRS-EINHEIT (mit integriertem Sensor) SICHERUNGS/RELAISKASTEN IM FUSSRAUM