## ABS-Bauteile #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 19-63 |

Klemmen-Nr. | Kabelfarbe | Klemmenkürzel (Klemmenbezeich- nung) | Beschreibung | Messung
Klemmen | Bedingungen (Zündung eingeschaltet (II)) | Spannung
14 | WHT/BLK | STOP | Erfaßt das Bremsschaltersig- nal | 14-GND | Bremspedal | Getreten | Batterie- spannung
Losgelassen | 0 V
15 | BLK/ORN | IG2 | Stromquelle für Systemaktivierung | 15-GND | ——— | Batterie- spannung
16 | BLK | M - GND (Motormasse) | Masse für den Pumpenmotor | 16-GND | ——— | Unter 0,3 V
17 | WHT/RED | + B - MR (Motorrelais + B) | Stromquelle für den Pumpenmotor | 17-GND | Jederzeit | Batterie- spannung
18 | WHT/GRN | +B-FSR (Sicherheitsrelais +B) | Stromquelle für das Ventilrelais | 18-GND | Jederzeit | Batterie- spannung
19 | BLK | GND | Masse für die Modulatorbaugruppe | 19-GND | ——— | Unter 0,3 V
20 | BLU/RED | ABS | Steuert die ABS-Anzeige-leuchte an | 20-GND | ABS- Anzeige- leuchte | EIN | ca. 11 V
AUS | Unter 1 V
21 | BRN/YEL | EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | Steuert die Anzeigeleuchte der Bremsanlage an | 21-GND | Motor läuft, Feststell- bremse | Angezogen | Unter 0,3 V
Losgelassen | Batterie- spannung